**Komfortowe, składane siedzisko natryskowe z podporą**

Składane siedzisko do zamocowania na ścianie

Konstrukcja Inox błyszczący UltraPolish

Numer: **510430**

Opis do specyfikacji

Składane, komfortowe siedzisko natryskowe z podporą HR.

Składane siedzisko do zamocowania na ścianie.

Siedzisko natryskowe dla osób niepełnosprawnych.

Model szeroki.

Antybakteryjna ochrona siedziska: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii i pleśni.

Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadające.

Przystosowane do intensywnego użytku w obiektach publicznych i w środowisku szpitalnym.

Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na produkty chemiczne (Betadyna®) i środki czystości.

Ochrona anty-UV.

Przyjemne i ciepłe w dotyku.

Konstrukcja z rury Ø32 z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish.

Wzmocnienie składaną podporą, rura Ø25 z Inoxu 304 .

Mocowania niewidoczne dzięki płycie montażowej z Inoxu 304 o grubości 4 mm.

Dostarczane ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Wymiary: 506 x 420 x 480 mm.

Wymiary po złożeniu: 130 x 540 mm.

Testowane na ponad 250 kg: zalecana maksymalna waga użytkownika: 170 kg.

Składane, mocowane na ścianie siedzisko z 30-letnią gwarancją. Znak CE.