**Składane siedzisko natryskowe Grand Confort z podporą**

Do montażu na ścianie

Struktura z Inoxu pokrytego białym epoksydem

Numer: **510430N**

Opis do specyfikacji

Składane siedzisko natryskowe Grand Confort HR z podporą, do montażu na ścianie.

Siedzisko natryskowe dla osób z niepełnosprawnością.

Model szeroki.

Siedzisko z powłoką antybakteryjną: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii i pleśni.

Po złożeniu utrzymuje się w pionie. Wolnoopadające.

Produkt przystosowany do intensywnego użytku w obiektach publicznych lub w środowisku szpitalnym.

Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.

Jednolita powierzchnia bez nierówności ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne (Betadynę®).

Ochrona przed promieniami UV.

Przyjemny i ciepły w dotyku materiał.

Struktura z pustego wewnątrz trzonu o średnicy Ø32, wykonanego z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Rama z Inoxu pokrytego białym epoksydem.

Wzmocnienie automatycznie składaną podporą na zawiasach wykonaną z pustego wewnątrz trzonu z Inoxu 304 o średnicy Ø25.

Niewidoczne mocowanie za pomocą płyty montażowej z Inoxu 304 o grubości 4 mm.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxu do ścian betonowych.

Wymiary rozłożonego siedziska: 506 x 420 x 480 mm.

Wymiary złożonego siedziska: 130 x 540 mm.

Produkt testowany na ponad 250 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 170 kg.

30 lat gwarancji.

Znak CE.