**Automatyczna suszarka do rąk z ruchomą dyszą 360°**

Optyczna

Inox 304 błyszczący

Numer: **6613D**

Opis do specyfikacji

Automatyczna suszarka do rąk.

Model odporny na wandalizm.

Suszarka elektryczna automatycznie uruchamiana przez detektor optyczny.

Regulowana dysza 360°.

Grubość metalu: 1,2 mm.

Wykończenie pokrywy: Inox 304 błyszczacy.

Wymiary: 210 x 280 x 220 mm.

Waga: 3,5 kg.

Moc: 2 000 W. 50-60 Hz.

Natężenie wydmuchu powietrza: 95 l/s.

Niski poziom hałasu: 68 dBA.

Maksymalna ochrona Klasa II (podwójna izolacja elektryczna), IP23.

CE, TÜV GS.

Gwarancja: 3 lata.