**Kątowy drążek do zasłon prysznicowych**

Regulacja poprzez obracanie rurki

Od 0,70 do 0,90 m

Numer: **362**

Opis do specyfikacji

Kątowy, regulowany drążek do zasłon prysznicowych.

Drążek do zasłon prysznicowych z błyszczącego Inoxu 304.

Rurki o średnicy Ø20 i Ø16, grubość: 1 mm.

Regulacja od 0,70 m do 0,90 m z obu stron.

Możliwość regulacji poprzez proste obracanie rurki.

30 lat gwarancji.