**Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki**

Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna

Standardowe mimośrody, jednorazowa wylewka

Numer: **H9610S**

Opis do specyfikacji

Ścienna, termostatyczna bateria SECURITHERM do zlewu.

Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Bateria ścienna dostarczana z 1 jednorazową, zatrzaskową wylewką L.125 z nadającego się do recyklingu Hostaformu®.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do sekwencyjnej regulacji wypływu i temperatury.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.

Gładkie wewnątrz korpus i wylewka o niewielkiej pojemności.

Wypływ nastawiony na 7 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt Higiena L.146 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.

Bateria z rozstawem 150 mm dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".

Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.