**Bateria mechaniczna do zlewu z wyciąganą słuchawką**

Jednootworowa bateria mechaniczna z wyciąganą słuchawką

Ruchoma wylewka „C”

Numer: **2597**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu z wyciąganą słuchawką.

Jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.210 L.210 w kształcie „C”.

Bateria mechaniczna z antyosadowym, 3-strumieniowym spryskiwaczem: strumień skoncentrowany, strumień rozproszony (deszczowy), strumień ostry.

Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wypływ 5 l/min przy 3 barach.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt z drążkiem.

Nylonowy wąż do spryskiwacza ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie przeciwnakrętką.

Bateria z 30-letnią gwarancją.