**Bateria mechaniczna do umywalki**

Jednootworowa bateria mechaniczna H.60 L.100

Uchwyt ażurowy

Numer: **2220**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.

Jednootworowa bateria mechaniczna H.60 L.100 wyposażona w sitko higieniczne.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Uchwyt ażurowy.

Ergonomiczne ciągadło i korek 1¼″ z polipropylenu.

Wężyki PEX W⅜".

Wzmocnione mocowanie.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.