**Bateria mechaniczna do umywalki**

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.100 L.170

Uchwyt ażurowy

Numer: **2522**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.100 L.170 wyposażona w sitko higieniczne.

Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Uchwyt ażurowy.

Wężyki PEX W⅜".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Jednouchwytowa bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.