**Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO**

Zasilanie sieciowe

Ruchoma wykręcana wylewka gładka wewnątrz

Numer: **445253**

Opis do specyfikacji

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxu.

Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".

Gładka wewnątrz i ruchoma wylewka 360° (ogranicza nisze bakteryjne).

Możliwość wykręcenia wylewki do czyszczenia.

Antyblokada wypływu.

Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:

Tryb standardowy: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.

Tryb On/Off: zamknięcie zamierzone lub po 30 min wypływu.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.