**Mechaniczna bateria BIOCLIP do zlewu**

Jednootworowa, jednouchwytowa, wysoka bateria z głowicą ceramiczną

Bateria z jednorazową, ruchomą wylewką zatrzaskową

Numer: **2871T3**

Opis do specyfikacji

Wysoka, stojąca bateria mechaniczna do zlewu.

Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z wysoką, ruchomą wylewką H.320.

Bateria mechaniczna dostarczana z 1 jednorazową wylewką zatrzaskową.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednouchwytowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.