**Komplet natryskowy z baterią mechaniczną**

Komplet natryskowy z baterią Securitouch z gładkim wnętrzem

Z mimośrodami STOP/CHECK

Numer: **2739KIT**

Opis do specyfikacji

Komplet natryskowy z mechaniczną, jednouchwytową baterią natryskową.

Ścienny komplet natryskowy z baterią natryskową.

Jednouchwytowa bateria ścienna z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Korpus gładki wewnątrz o bardzo małej pojemności.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".

Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i wężem (nr 836T1).

Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Bateria zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Komplet natryskowy przystosowany w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.