**Komplet natryskowy z baterią Secouritouch o gładkim wnętrzu**

Komplet natryskowy z baterią o gładkim wnętrzu

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: **2739SKIT**

Opis do specyfikacji

Komplet natryskowy z jednouchwytową, mechaniczną baterią natryskową.

Ścienny komplet natryskowy z baterią natryskową.

• Jednouchwytowa bateria ścienna z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i ażurowy uchwyt.

Przyłącze Z1/2" do węża natryskowego, ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Bateria z 2 standardowymi mimośrodami ściennymi Z1/2" Z3/4".

• Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i wężem (nr 836T1).

• Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Zestaw natryskowy przystosowany w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria mechaniczna przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.