**Komplet natryskowy z baterią mechaniczną**

Bateria mechaniczna z długim uchwytem

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: **2539SKIT**

Opis do specyfikacji

Komplet natryskowy z mechaniczną baterią.

Zestaw natryskowy i bateria natryskowa z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40.

Bateria z nastawiony ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Korpus z chromowanego mosiądzu i długi uchwyt ażurowy.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Bateria ze standardowymi mimośrodami ściennymi.

• Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i wężem (nr 834T1).

• Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednouchwytowa bateria mechaniczna zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Zestaw natryskowy z 30-letnią gwarancją.