**5-strumieniowa, antyosadowa słuchawka natryskowa**

Ø100, antyosadowa

Numer: **813**

Opis do specyfikacji

Słuchawka natryskowa Z1/2" Ø10.

Słuchawka natryskowa z chromowanego ABS-u.

5-strumieniowa: strumień deszcz, masaż, miękki, deszcz + masaż i deszcz + miękki.

Ręczny system antyosadowy: osad z kamienia można usunąć pocierając o wypustki.