**Mechaniczna bateria natryskowa**

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa

Z nasuwaną rozetą Ø116

Numer: **2443**

Opis do specyfikacji

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z nasuwaną rozetą Ø116.

Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Pełny uchwyt.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Do kompletowania ze złączką ścienną (nr 868121) lub wylewką natryskową TONIC JET (nr 712000) lub ROUND (nr 709000).

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową.Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja).