**Bateria mechaniczna do zdalnego uruchamiania wypływu**

Bateria mechaniczna do armatury z wyciąganą słuchawką

Bateria z ażurowym uchwytem

Numer: **2542**

Opis do specyfikacji

Sama stojąca bateria mechaniczna uruchamiająca wypływ zdalnie.

Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Obsługa za pomocą ażurowego uchwytu.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia i wyciąganą słuchawką przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.