**Bateria czasowa TEMPOMIX**

Bez zaworów odcinających

Przycisk-pokrętło

Numer: **795100**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria czasowa do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrętłem.

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu przyciskiem-pokrętłem.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.