**Bateria czasowa TEMPOMIX**

Przycisk-pokrętło, Ścienna z nieruchomą wylewką

Numer: **796000**

Opis do specyfikacji

Ścienna bateria czasowa do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrętłem.

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z¾".

Filtry i zawory zwrotne.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Nieruchoma wylewka.

Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.

30 lat gwarancji.