**Bateria czasowa TEMPOMIX**

Zaścienna 230 mm

Numer: **795209**

Opis do specyfikacji

Zaścienna bateria czasowa do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrętłem.

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z¾".

Filtry i zawory zwrotne.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Wandaloodporny, zaścienny przycisk-pokrętło ≤ 220 mm.

Wandaloodporna, nieruchoma, zaścienna wylewka ≤ 230 mm.

System montowany do ściany za pomocą kołka antyobrotowego, przeciwnakrętki i kołnierza łączącego.

Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.

30 lat gwarancji.