**Zawór czasowy TEMPOSTOP 2**

Model z antyblokadą AB

Wzmocnione mocowanie

Numer: **702301**

Opis do specyfikacji

Stojący zawór czasowy do umywalki.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu.

Mocowanie wzmocnione 3 śrubami z Inoxu.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

30 lat gwarancji.