**Zawór czasowy TEMPOSTOP**

Ścienny, Z½″

Numer: **746410**

Opis do specyfikacji

Ścienny zawór czasowy na drążek do umywalki.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".

Uruchamiany drążkiem (delikatne uruchamianie).

30 lat gwarancji.