**Zawór czasowy TEMPOSTOP TC**

Zaścienny - 1/2" - Z ruchomą wylewką

Numer: **748150**

Opis do specyfikacji

Zaścienny zawór czasowy do umywalki, z ruchomą wylewką, do montażu w szachcie technicznym.

Czas wypływu ~15 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu.

Przystosowany do zlewozmywaków.

30 lat gwarancji.