**Zawór czasowy TEMPOGENOU**

Uruchamiany udem

Model kątowy

Numer: **734100**

Opis do specyfikacji

Zawór czasowy do umywalki uruchamiany udem.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wzmocniony drążek.

Ścienna rozeta z chromowanego mosiądzu.

Na wodę zimną lub zmieszaną.

Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu.

Model kątowy z dopływem podtynkowym.

30 lat gwarancji.