**Zawór czasowy TEMPOGENOU**

Uruchamiany udem

Model kątowy

Numer: **734100**

Opis do specyfikacji

Zawór czasowy do umywalki uruchamiany udem.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wzmocniony drążek.

Ścienna rozeta z chromowanego mosiądzu.

Zasilanie w wodę zimną lub zmieszaną.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½.

Model kątowy Z½" do zasilania podtynkowego.

30 lat gwarancji.