**Bateria MIXFOOT**

Uruchamiana stopą

Mocowanie do posadzki

Numer: **739100**

Opis do specyfikacji

Bateria do umywalki uruchamiana stopą.

Zamknięcie wypływu następuje natychmiast po zwolnieniu pedału.

Składany pedał ułatwia czyszczenie posadzki.

Regulowana wysokość pedału.

Mocowanie 4 śrubami.

Wstępnie nastawione mieszanie wody można regulować: otwarcie wody zimnej do połowy odchyłu pedału i wody zmieszanej do końca jego odchyłu (kontakt z posadzką).

Mocowanie do posadzki Z1/2".

30 lat gwarancji.