**Zawór MONOFOOT**

Uruchamiany stopą

Mocowanie ścienne

Numer: **736102**

Opis do specyfikacji

Zawór do umywalki uruchamiany stopą:

Natychmiastowe, automatyczne zamknięcie.

Składany przycisk, aby ułatwić czyszczenie posadzki.

Regulowana wysokość przycisku.

Mocowanie 4 śrubami.

Zasilanie w wodę zimną lub zmieszaną.

Mocowanie ścienne Z½".

30 lat gwarancji.