**Zawór MONOFOOT**

Uruchamiany stopą

Mocowanie do ściany

Numer: **736102**

Opis do specyfikacji

Zawór do umywalki uruchamiany stopą.

Zamknięcie wypływu następuje natychmiast po zwolnieniu pedału.

Składany pedał ułatwia czyszczenie posadzki.

Regulowana wysokość pedału.

Mocowanie 4 śrubami.

Na wodę zimną lub zmieszaną.

Mocowanie do ściany Z1/2".

30 lat gwarancji.