**Panel natryskowy SECURITHERM**

Termostatyczny - Elektroniczny - Na baterię

Dopływ z tyłu - Wylewka stała - Aluminium

Numer: **792410**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny i termostatyczny panel natryskowy.

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Niewidoczny dopływ wody z tyłu przez wężyki Z1/2".

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury wody: od wody zimnej do wody w 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi na 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.

Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Zasilanie baterią litową CR-P2 223 6 V.

Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie wypływu poprzez zbliżenie dłoni na odległość 4 cm.

Zamknięcie wypływu zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Wypływ 6 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji, komfortowy strumień deszczowy.

Odporna na wandalizm chromowana wylewka natryskowa ROUND.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.