**Panel natryskowy SECURITHERM**

Termostatyczny, czasowy

Zasilanie z góry, nieruchoma wylewka, aluminum

Numer: **792300**

Opis do specyfikacji

Czasowy, termostatyczny panel natryskowy:

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi Z1/2″.

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Delikatne uruchamianie.

Nieruchoma wylewka natryskowa ROUND, chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Czasowy panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.