**Panel natryskowy TEMPOMIX**

Czasowy z przyciskiem-pokrętłem

Dopływ z góry - Słuchawka natryskowa - Aluminium

Numer: **790350**

Opis do specyfikacji

Czasowy panel natryskowy ze słuchawką natryskową.

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Dopływ wody z góry przez proste zawory odcinające Z1/2".

Bateria TEMPOMIX z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 11 l/min przy 3 barach.

Słuchawka natryskowa z wężem na suwaku na chromowanym drążku.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Produkt odporny na dezynfekcje termiczne i chemiczne przeprowadzane w ramach obowiązujących przepisów.

30 lat gwarancji.