**Panel natryskowy**

Mechaniczny

Zasilanie z góry, nieruchoma wylewka, aluminium

Numer: **791300**

Opis do specyfikacji

Mechaniczny panel natryskowy z jednouchwytową baterią i nieruchomą wylewką:

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi Z½″.

Bateria mechaniczna bez czasowego zamknięcia.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Niewidoczne mocowania.

Filtry.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.