**Panel natryskowy TEMPOSOFT**

Czasowy

Zasilanie z góry, słuchawka natryskowa, aluminium

Numer: **749350**

Opis do specyfikacji

Czasowy panel natryskowy:

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Zasilanie z góry w wodę zmieszaną prostym zaworem odcinającym Z½″.

Zawór czasowy TEMPOSOFT do zasilania w wodę zmieszaną.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Słuchawka natryskowa na suwaku, na chromowanym drążku, z wężem.

Niewidoczne mocowania.

Filtr.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.