**Czasowa bateria natryskowa TEMPOMIX**

Czasowa z przyciskiem-pokrętłem

Podtynkowa, rozeta Ø195

Numer: **790927**

Opis do specyfikacji

Czasowa bateria natryskowa ze standardową skrzynką podtynkową.

Rozeta z chromowanego metalu Ø195.

Standardowa skrzynka podtynkowa.

Regulowana głębokość osadzenia od 28 do 43 mm.

Bateria TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrętłem.

Pierścień chroniący przed zaczepieniem.

Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętłem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach.

Przyłącza Z1/2" do miedzianej rurki Ø14.

Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

30 lat gwarancji.

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).