**Bateria natryskowa TEMPOMIX**

Czasowa z przyciskiem-pokrętłem

Podtynkowa, płyta Inox 160x160

Numer: **790427**

Opis do specyfikacji

Czasowa, podtynkowa bateria natryskowa:

Płyta Inox 160 x 160.

Standardowa skrzynka podtynkowa.

Regulowana głębokość osadzenia od 28 do 48 mm.

Bateria TEMPOMIX ¾" z przyciskiem-pokrętłem.

Pierścień chroniący przed zaczepieniem.

Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętłem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach.

Przyłącza Z½" do miedzianej rurki Ø14.

Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

30 lat gwarancji.

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).