**Zestaw natryskowy TEMPOMIX**

Czasowy z przyciskiem-pokrętłem

Zaścienny 220, bateria, wylewka ROUND

Numer: **796209**

Opis do specyfikacji

Czasowy, zaścienny zestaw natryskowy:

Bateria TEMPOMIX ¾" z przyciskiem-pokrętłem.

Do ścianki ≤ 220 mm.

Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętłem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Pierścień chroniący przed zaczepieniem.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm z antyosadowym dyfuzorem i automatycznym regulatorem wypływu.

Korpus i wylewka z chromowanego, litego mosiądzu.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.

Możliwość skrócenia gwintowanych prowadnic.

30 lat gwarancji.