**Zawór natryskowy TEMPOSTOP**

Czasowy

Podtynkowy, rozeta Inox Ø130

Numer: **749128**

Opis do specyfikacji

Czasowy, podtynkowy zawór natryskowy:

Zawór czasowy TEMPOSTOP W½" do zasilania w wodę zmieszaną.

Instalacja podtynkowa.

Rozeta Inox Ø130.

Regulowana od 25 do 40 mm głębokość osadzenia.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.

Korpus i przycisk z litego mosiądzu.

30 lat gwarancji. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).