**Wylewka natryskowa ROUND**

Antyosadowa

Do płyty od 1 do 15 mm

Numer: **709010**

Opis do specyfikacji

Nieruchoma wylewka natryskowa:

Instalacja do płyty od 1 do 15 mm.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Automatyczna regulacja wypływu.

Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia.

Chromowany mosiądz.

Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą.

Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń).

Przyłącze Z½".

30 lat gwarancji.