**Wpust podłogowy**

Z sitem

140 x 140

Numer: **684000**

Opis do specyfikacji

Wpust podłogowy do twardej posadzki:

Przepływ 18 l/min.

Poziom wody 18 mm.

Korpus z Inoxu 140 x 140 mm.

Sito Inox błyszczący zamocowane 1 śrubą Inox.

Osadnik PVC.

Odpływ pionowy Ø40 (należy przewidzieć kolanko do odpływu poziomego).

Do posadzki twardej (glazura lub beton).

30 lat gwarancji.