**Wpust podłogowy**

Z sitkiem odpływowym

140 x 140 mm

Numer: **684000**

Opis do specyfikacji

Wpust podłogowy do posadzek twardych (glazura lub surowy beton).

Przepływ 18 l/min.

Poziom wody: 18 mm.

Korpus 140 x 140 mm z Inoxu.

Sitko z błyszczącego Inoxu mocowane 1 śrubą z Inoxu.

Osadnik z PVC.

Pionowy odpływ Ø40 (do odpływu poziomego należy przewidzieć kolanko).

Do posadzki twardej (glazura lub beton).

30 lat gwarancji.