**Zawór spłukujący TEMPOSTOP do pisuarów**

Zawór czasowy - 7 sekund wypływu

Podtynkowy - Z rozetą z Inoxu

Numer: **779128**

Opis do specyfikacji

Podtynkowy, czasowy zawór spłukujący do pisuarów.

Do pisuarów zwykłych lub ze zintegrowanym syfonem.

Instalacja podtynkowa.

Głębokość osadzenia regulowana od 25 do 40 mm.

Rozeta Ø130 mm ze stali nierdzewnej.

Przystosowany do wody deszczowej.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 0,25 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Korpus W1/2" z mosiądzu.

30 lat gwarancji.

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator sam musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie wody z wnęki w przypadku przecieków (patrz ulotka instalacyjna).