**Zawór spłukujący TEMPOSTOP do pisuarów**

Zawór czasowy - 7 sekund wypływu

Podtynkowy - Z płytą z satynowego Inoxu - W1/2"

Numer: **779427**

Opis do specyfikacji

Podtynkowy, czasowy zawór spłukujący do pisuarów.

Do pisuarów zwykłych lub ze zintegrowanym syfonem.

Instalacja podtynkowa.

Głębokość osadzenia regulowana od 25 do 40 mm.

Płyta 160 x 160 mm ze stali nierdzewnej.

Przystosowany do wody deszczowej.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 0,25 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Korpus W1/2" z mosiądzu.

30 lat gwarancji.

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator sam musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie wody z wnęki w przypadku przecieków (patrz ulotka instalacyjna).