**Rurka zasilająca**

Do pisuaru ze zintegrowanym syfonem

W¾″, Ø35

Numer: **759000**

Opis do specyfikacji

Rurka zasilająca do pisuaru ze zintegrowanym syfonem:

IDEAL STANDARD „Prival 3803”.

NOVOBOCH „Mistal lub Vasco”.

ROCA „Mural”.

SELLES „8620 lub Mistal”.

VILLEROY BOCH „Targa 7502/7504 lub Esta 7508”.

W¾" Ø35.

30 lat gwarancji.