**Rurka zasilająca**

Do pisuaru zwykłego lub ze zintegrowanym syfonem

W½", Ø35

Numer: **752000**

Opis do specyfikacji

Rurka zasilająca do pisuaru zwykłego lub ze zintegrowanym syfonem.

Typ ALLIA/GEBERIT Satolas 43650/43651 lub Blagnac 3560.

DURAVIT Ben 848.7, Pago 839.6, Jim lub Neiße.

IDEAL STANDARD Pindard.

LAUFEN Como.

NOVOBOCH Oural 600.

PORCHER Axif.

SELLES Euroline.

SPHINX Eurobase.

VILLEROY BOCH Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta.

W½" Ø35.

30 lat gwarancji.