**System spłukiwania TEMPOCHASSE**

Zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego WC

Podtynkowy

Numer: **760220**

Opis do specyfikacji

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Płyta 320 x 220 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Prosty zawór odcinający i regulujący wypływ z surowego mosiądzu.

Korpus z litego mosiądzu i chromowany przycisk.

Mechanizm odporny na uderzenia.

Zasilanie liniowe W1".

Element łączący Ø32/55.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Przystosowany do wody deszczowej.

30 lat gwarancji.

Ponieważ model ten nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową, instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie ewentualnych przecieków i kondensacji wody (patrz ulotka instalacyjna).