**Ścienny zestaw do mycia wstępnego z baterią**

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rura

Czarny wąż i pistolet z antyosadowym dyfuzorem

Numer: **5634**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym.

Bateria ścienna W¾″ z regulowanym rozstawem:

- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.

- Mimośrody Z½" Z¾″.

- Zawory zwrotne zintegrowane w baterii.

Zawór czerpalny:

- Ruchoma wylewka rura L.200.

- Pełny wypływ 25 l/min przy ¼ obrotu.

- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.

Czarny pistolet z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433010).

Pistolet z antyosadowym dyfuzorem i końcówka odporna na uderzenia.

Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna ¾″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.

30 lat gwarancji.