**Zawór czasowy TEMPOSTOP na kolumnie z wylewką „C” na drążek L.150**

Uruchamiany drążkiem

Numer: **737152**

Opis do specyfikacji

Stojący zawór czasowy do umywalki.

Ruchoma wylewka „C” L.150.

Sitko antyosadowe nastawione na 3 l/min.

Regulacja wypływu.

Uruchamiany drążkiem.

Automatyczne zamknięcie czasowe ~3 s (w opcji 7 lub 15 s).

Mocowanie przeciwnakrętką.

30 lat gwarancji.