**Ścienna bateria wannowo-natryskowa**

Bateria mechaniczna, uchwyt ażurowy

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: **2252S**

Opis do specyfikacji

Mechaniczna bateria wannowo-natryskowa.

Głowica ceramiczna Ø40 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Wyposażona w automatyczny przełącznik z blokadą przy niskim ciśnieniu: utrzymana pozycja natrysku nawet w przypadkuniewystarczającego wypływu.

Górny uchwyt ażurowy.

Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Bateria ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾".

30 lat gwarancji.