**Zawór MONOFOOT**

Uruchamiany stopą

Mocowanie do posadzki - Nakrętka nasadowa

Numer: **736001**

Opis do specyfikacji

Zawór do umywalki uruchamiany stopą.

Zamknięcie wypływu następuje natychmiast po zwolnieniu pedału.

Składany pedał ułatwia czyszczenie posadzki.

Regulowana wysokość pedału.

Mocowanie 4 śrubami.

Na wodę zimną lub zmieszaną.

Mocowanie do posadzki nakrętką nasadową Ø14.

30 lat gwarancji.