**Bateria natryskowa TEMPOMIX**

Czasowa z przyciskiem-pokrętłem

Złączki kątowe

Numer: **790874**

Opis do specyfikacji

Czasowa, natynkowa bateria natryskowa:

Bateria z przyciskiem-pokrętłem TEMPOMIX ¾".

Instalacja ścienna.

Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętłem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.

Lity, chromowany mosiądz.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.

Złączki kątowe, rozstaw 150 mm.

30 lat gwarancji.