**Obudowa teleskopowa**

Do panelu natryskowego Inox

L.218 mm, H.350-550 mm

Numer: **790153**

Opis do specyfikacji

Obudowa teleskopowa do panelu natryskowego ze szczotkowanego Inoxu.

Ochrona rur między górną częścią panelu, a sufitem.

L.218 mm.

Regulacja wysokości od 350 do 550 mm.

Wykończenie: Inox szczotkowany.

30 lat gwarancji.